Versionshinweis: Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie hier.

Slot-Einstellungen im Admin-Client bearbeiten

Der UCware Server kann pro Benutzer mehrere Durchwahlen und Slots verwalten. Die verfügbaren Slots geben dabei vor, mit welchen Geräten der Benutzer auf die Telefonanlage zugreifen kann.

Darüber hinaus beeinflusst der Slot das Verhalten der angeschlossenen Endgeräte. Die entsprechenden Einstellungen können Sie im Admin-Client einzeln pro Slot und Benutzer vorgeben:

Administratoren (links) können Slots anlegen, konfigurieren und Bearbeitungssperren für den Benutzer setzen. Benutzer (rechts) können alle Einstellungen anpassen, die der Administrator nicht gesperrt hat.

Hinweis: Ab UCware 6.1 können Sie die Icons für die Anzeige der Slots im UCC-Client und am Vermittlungsarbeitsplatz anlagenweit anpassen.

Als Administrator haben Sie Zugriff auf die folgenden Einstellungen. Diese wirken sich ausschließlich auf den bearbeiteten Slot aus und bleiben auch bei einem Wechsel des angeschlossenen Endgeräts erhalten:

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
alle	Anzeigenamen des Slots festlegen.
• Tischtelefon • DECT • UCC-Client • Softphone	Wird automatisch zugewiesen. ID anklicken, um zur Detailseite des Geräts zu gelangen.
• App	Anrufmethode für UCware App festlegen.
• App • Externes Ziel	Rufnummer der UCware App oder eines Externen Ziels auf dem UCware Server einbinden.
alle außer Externes Ziel	Übermittelte Rufnummer für ausgehende Anrufe auswählen (CLIP).
Übermittlung der Rufnummer bei ausgehenden Anrufen verhindern (CLIR).
• Tischtelefon • UCC-Client	Lautstärke der Sprechverbindung festlegen.
Lautstärke des Klingeltons festlegen.
• Tischtelefon	Helligkeit des Displays festlegen.
Display automatisch dimmen.
Statusinformationen in Hauptansicht des Telefondisplays einblenden. Wenn mehrere Optionen aktiv sind, erfolgt die Anzeige ggf. im Wechsel. Wirkt sich nur auf unterstützte Tischtelefone von Snom und Yealink aus.
alle	Einstellung(en) im UCC-Client des Benutzers sperren und ausgrauen.
• Tischtelefon • UCC-Client
alle außer Externes Ziel
alle
• Tischtelefon
• App
• App • Externes Ziel
• Softphone	SIP-Client eines Drittanbieters auf dem UCware Server einbinden.