Versionshinweis: Dieser Artikel wurde für UCware 6.0 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie hier.

Snom DECT einrichten

Hinweise: Führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie die erste DECT-Basis anschließen. Setzen Sie gebrauchte Basisstationen vorab zurück auf die Werkseinstellungen. Stellen Sie sicher, dass die Stationen mit geeigneter Firmware provisioniert werden.

Auf dem UCware Server können Sie DECT-Basen von Snom für den Single- oder Multizellenbetrieb einrichten. Die Verwaltung der beteiligten Geräte erfolgt dabei direkt im Admin-Client, sodass Sie in der Regel nicht auf deren Weboberfläche zugreifen müssen.

UCware unterstützt die folgenden DECT-Komponenten von Snom:

Basisstationen:	M400 (nur einzeln oder als Doppelzelle mit baugleichem Gerät), M700, M900, M900 Outdoor
Handsets:	M25, M30, M65, M70, M80, M85, M90

UnterDECT > Snom können Sie DECT-Chains erstellen oder zur Bearbeitung aufrufen:

Chain erstellen Chain bearbeiten Basen hinzufügen Handsets hinzufügen Basen provisionieren 1 1 Nur zur Problembehebung.

Orientieren Sie sich beim Einrichten einer DECT-Chain an der Reihenfolge der hier dargestellten Schritte:

DECT-Chain erstellen und bearbeiten

Für jede DECT-Chain können Sie die folgenden Eigenschaften konfigurieren:

Eigenschaften	Hinweise
Maximal 5 Ziffern eingeben. Anhand der ID verbinden sich die beteiligten Basisstationen im Multizellenbetrieb.
Name für die Chain eingeben.
Primärbasis einer vorhandenen Chain ändern. Nur beim Bearbeiten vorhandener Chains möglich. Bei neuen Chains wird die zuerst hinzugefügte DECT-Station als Primärbasis definiert.
Verfahren zur Synchronisation zwischen Basisstationen auswählen. Empfehlung: Multicast
Verbindungsprofil auswählen. Legt eine Netzwerk-Schnittstelle und ein Verbindungsprofil zum Austausch von SIP-Paketen und Provisionierungssdaten mit dem DECT-System fest. Zur Einrichtung der Profile lesen Sie den Artikel Netzwerk-Schnittstelle einrichten. Verwenden Sie UDP, TCP und einfaches HTTP ausschließlich bei lokaler Netzwerk-Anbindung!
Aktivieren, um mehrere Primärbasen in der Chain zu ermöglichen. Sonderfunktion: Nach Rücksprache mit dem Support benutzen.
Zugangscode aus 4 Ziffern eingeben. Erforderlich zur Anmeldung von Handsets.
Sonderfunktion: Nach Rücksprache mit dem Support benutzen.
* Pflichtangabe

DECT-Basen hinzufügen und verwalten

ÜberDECT > Snom > gelangen Sie zu den beteiligten Basisstationen der gewünschten DECT-Chain:

Hier können Sie der Chain neue Basisstationen hinzufügen oder vorhandene bearbeiten.

Dabei können Sie die folgenden Eigenschaften konfigurieren:

Eigenschaften	Hinweise
Name zur Anzeige der Basisstation im Admin-Client eingeben.
IP-Adresse eingeben, die der UCware Server der Basisstation zuweisen soll.
Netzmaske zur IP-Adresse der Basisstation eingeben.
MAC-Adresse von der Rückseite der Basisstation eingeben.
Gateway-Adresse für die Basisstation eingeben.
Adresse des DNS-Servers im Netzwerk eingeben.
Modellbezeichnung der Basisstation auswählen.
* Pflichtangabe

Hinweise: Für den Multizellenbetrieb müssen Sie der gewünschten DECT-Chain mindestens zwei Basisstationen hinzufügen. Damit diese einen Kommunikationsbaum aushandeln, fügen Sie der Chain mindestens ein Handset hinzu.

DECT-Handsets hinzufügen und verwalten

ÜberDECT > Snom > gelangen Sie zu den beteiligten Handsets der gewünschten DECT-Chain:

Hier können Sie der Chain neue Handsets hinzufügen:

Eigenschaften	Hinweise
IPEI oder IPUI eines oder mehrerer Handsets eingeben. Unterstützte Modelle: M25, M30, M65, M70, M80, M85, M90 Sie finden die IPEI an den folgenden Stellen: auf der Verpackung im Akkufach im Gerätemenü unter Einstellungen > Status
Optional: Gemeinsame Modellbezeichnung der Handsets auswählen. Diese finden Sie u. a. im Gerätemenü unter Einstellungen > Status.
* Pflichtangabe

Hinweis: Nachdem Sie die Snom-DECT-Chain im Admin-Client konfigden UCware Server konfiguriert haben, müssen die Telefone auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Bei Bestandsgeräten können Sie diese Aufgabe dem jeweiligen Benutzer übertragen: Eine Schnellstart-Anleitung für Benutzer finden Sie hier.