Telefonmodelle im UCC-Client ausblenden

Benutzer eines Tischtelefons können die zugehörigen Funktionstasten bequem über dieTastenbelegung des UCC-Clients konfigurieren. Der grafische Editor erlaubt dabei individuelle Tastenprofile für mehrere Modelle.

Hinweis: Voraussetzung ist, dass das Gerät von UCware unterstützt wird.

Als Administrator haben Sie die Möglichkeit, die Auswahl der im UCC-Client konfigurierbaren Telefonmodelle global vorzugeben.

Hinterlegen Sie dazu die zugehörigen Modellnummern imKey-Value-Store.

Die Schlüssel dafür lauten wie folgt: PROV_MODELS_ENABLED_SNOM: Hier sind nur Modellnummern ohne Buchstaben zulässig. PROV_MODELS_ENABLED_TIPTEL_YEALINK: Hier sind nur Modellnummer mit Kleinbuchstaben zulässig. Trennen Sie mehrere Werte mit Komma und/oder Leerzeichen.

Um alle unterstützten Modelle eines Herstellers in derTastenbelegung des UCC-Clients anzuzeigen, geben Sie als Wert * ein.

Hinweis: Wenn Sie ein Modell nachträglich ausblenden, bleiben bereits konfigurierte Tastenfunktionen auf den Geräten erhalten.