UCware Mobile

Android

Mit der aktuellen Version des Android-Clients werden Basisfunktionalitäten der UCware auch auf dem mobilen Endgerät nutzbar.

Bisher können die Kontakt-Listen der Anlage synchronisiert werden, CallLogs eingesehen werden und Anrufe per Callthrough initiiert werden, eine SIP-Funktionalität ist für künftige Versionen geplant.

Unterstütze Protokolle

UCware Server (über UCware Daemon)

Callthrough via DISA (inkl. PIN)

Features

Synchronisieren der Kontakt-Listen

Synchronisieren der Anrufhistorie

direkter Anruf und Rückruf

ab UCwareMobile 2.0

Abhöhren und Löschen von Voicemail

Konfigurieren und Auswählen von Rufumleitungen

Systemvoraussetzungen

Android Mobiltelefon

Android Version 4.0 oder neuer

Bildschirmauflösung ≥ FWVGA(854×480)

Zugang zum UCware Server per WLAN oder VPN

Einstellungen

Beim ersten Start ist die UCware Mobile Applikation noch unkonfiguriert, vor der ersten Verwendung sind daher einige Einstellungen vorzunehmen.

Bevor sie mit der Konfiguration beginnen, sollten sie sicherstellen, dass der UCware Server über ihre derzeit aktive Netzwerkverbindung (z.B. WLAN oder VPN) erreichbar ist.

Die Einstellungen sind durch Wischen vom linken Bildschirmrand und berühren der „Einstellungen“ Schaltfläche erreichbar.

Hier sind nun folgende Optionen zu konfigurieren:

Login/Extension für den jeweiligen Benutzer

Password/PIN

(optional) DISA Nummer die für externe Amtsholung

(optional) DISA PIN mit der die Nummer gesichert ist

Host oder IP des UCware Servers

Port über den der UCware Server erreichbar ist

(optional) Amtsholungsprefix wenn für externe Anrufe ein Prefix (z.B. 0) gewählt werden soll

Sobald die Einstellungen vollständig sind, sollten das UCware Logo und eine zugehörige Notification sichtbar sein. Der Client synchronisiert sich nun mit ihrem UCware Server und die Einstellung ist abgeschlossen