Verwendung von Tisch- und DECT-Telefonen

Hinweis: Voraussetzung für die Verwendung von Tisch- und/oder DECT-Telefonen ist die Verfügbarkeit geeigneter Slots und Rufnummern. Lesen Sie dazu bei Bedarf den Überblick zur Rufnummernkonfiguration.

Um vollen Zugriff auf ein Tisch- oder DECT-Telefon zu erhalten, müssen Sie sich auf dem jeweiligen Gerät als berechtigter Benutzer authentisieren. Anders als im UCC-Client benötigen Sie hierzu eine persönliche Rufnummer und die zugehörige PIN. Letztere können Sie im Client anpassen.

Systemtelefone verfügen standardmäßig über eine Funktionstaste zur schnellen und einfachen Anmeldung. Lesen Sie dazu die Anleitung zur jeweiligen Telefonserie:

Bedienungsanleitung Snom Tischtelefone

Bedienungsanleitung Snom DECT-Telefone

Bedienungsanleitung Gigaset DECT-Telefone

Alternativ können Sie sich an allen Telefonen wie folgt anmelden:

Geben Sie am Gerät ✱ 0, gefolgt von Ihrer Durchwahl ein und drücken Sie ✔ bzw. OK.
Das Gerät fordert Sie zur Eingabe eines Passworts bzw. einer PIN auf.

Geben Sie an dieser Stelle immer Ihre PIN ein und bestätigen Sie mit #.

Warten Sie kurz, bis die eingegebene Durchwahl auf dem Display erscheint.

Anschließend ist das Gerät unter dieser Nummer erreichbar und steht für ausgehende Anrufe zur Verfügung.

Hinweis: Geräte ohne angemeldeten Benutzer sind über sogenannte Geräterufnummern (Werkseinstellung: 95xxxx) erreichbar. Anrufe dieser Nummern ins öffentliche Telefonnetz werden standardmäßig blockiert.