Baudisch Türmodul

Ab UCware Version 4.5.0.0 ändert sich die SIP-Authentifizerung des Asterisk. Dadurch wird ein Firmwareupdate der Module nötig. Hinweise zum Update finden sich hier.

Gibt es als Eco, Maxi und Plus. Nur das Plus hat Duplex-Audio (von den meisten Anwendern bevorzugt). Eco und Maxi haben beide Wechselsprechen (kann in besonders lauten Umgebungen ein Vorteil sein). Das Eco hat nur 1 statt 2 Relais-Anschlüsse und ausserdem keinen Anschluss für Erweiterungsmodule, deswegen kann an das Eco entweder ein Modul mit Zentralruftaster oder ein Modul mit 4 (Klingel-)Tasten angeschlossen werden. Für alle anderen Erweiterungsmodulen (z.B. Zahlen-Tastatur, Matrix-Modul für bis zu 75 externe Taster, etc)

Werkseinstellungen

Nur falls erforderlich:

Schiebeschalter Richtung LED schieben.

Neustart durch ziehen und wiedereinstecken des Netzwerkkabels.

Warten bis die dritte LED von links blinkt (orange).

Schiebeschalter von den LED weg schieben und Gerät startet von selbst neu (ziehen des Netzwerkkabels nicht erforderlich).

Bei Erfolg leuchtet die 1. LED (Status / Power) von links dauernd und die 2. LED von links blinkt (Netzwerk)

IP-Adresse ist wieder auf 192.168.1.200 /16 bzw 255.255.0.0, DHCP-Client ist aus

Die Baudisch-Videokamera hat sowohl nach Factory-Reset als auch im Auslieferzustand andere Netzwerkeinstellungen als das Baudisch-Türsprechmodul

Baudisch Türmodul konfigurieren

Vorbereitungen:

Standard Netzwerk: 192.168.1.200/16

Experten Einstellungen

a Netzwerk

DHCP Aktivieren

DHCP - Fallback Timeout optional Einstellen

Speichern

In `/var/lib/dhcp/dhcpd.leases` die neue IP Adresse raussuchen

b Netzwerk

DHCP Deaktivieren

IP Adresse vergeben

Speichern

Dummy Nutzer in der UCware anlegen

Optional: Warteschlange einrichten (Empfehlenswert)

Konfiguration

Rufziele

Auf `Zentralruf` umschalten

`Name` - Beliebig sinnvollen Namen eintragen

`Nummer` - Die anzurufende Nummer muss hier eingetragen werden. Es empiehlt sicht eine Warteschlange einzurichten.

`DTMF` - mit den hier eingebenen Zahlen wird das erste Relais angesteuert z.B. Türöffnen

Die restlichen Felder sind unrelevant

Relais

Einstellungen wie im Bild, Türöffnungssignal kann optional gesetzt werden.

SIP

Parameter	Wert
SIP Registrierung	Ja
SIP-Server	IP-Adresse der UCware
Port	5060
SIP-Domain	IP-Adresse der UCware
SIP-Server als Outbound Proxy	Nein
Benutze DNS-Server	Nein
SIP-Benutzer-ID	Durchwahl
SIP-Authentifizierungs-ID	Durchwahl
SIP-Authentifizierungs-PIN	SIP-Passwort

Firmware-Update

Die DSP-Firmware v8g7 setzt die AVR-Firmware v4.3 voraus. Führen Sie falls nötig zuerst das Update der AVR-Firmware durch. Anleitungen dazu finden Sie auf der Baudisch Support-Seite. Ein Downgrade von v8g7 auf v8.6 ist möglich und für den einfacheren Authentifizierungs-Mechanismus sogar notwendig. Von Downgrades auf ältere Versionen als v8.6 wird dringend abgeraten.

Firmware-Dateien und -Anleitungen für alle Baudisch-Produkte finden sich auf der Baudisch Support-Seite.

Für UCware Versionen ab 4.5.0.0 (bzw. ab Asterisk 13) wird die offizielle DSP-Firmware 8g7 für die Türsprechmodule Eco bzw. Maxi und das Relaismodul benötigt. Die Firmware-Datei können Sie bei uns herunterladen: DSP-Firmware v8g7 für Türmodul Eco/Maxi DSP-Firmware v8g7 für SIP Relaismodul

Das Update für das Relaismodul funktioniert auch auf folgenden OEM-Varianten der Baudisch-Geräte:

Hager RTD112Y

Für das Türsprechmodul Plus wird die folgende Firmware benötigt, diese setzt aber kein Update der AVR-Firmware vorraus. DSP-Firmware v8g7 für Türmodul Plus