Snom Tischtelefone auf einen Blick

Snom D3xx und D7xx

Die folgende Modelle gehören zu den Snom Tischtelefonen:

D305

D315

D345

D375

D712

D715

D725

D745

D765

Tastenbereiche auf dem Telefon

Die vier Tasten unterhalb des Displays sind Softkeys (kontextabhängige Funktionstasten). Ihre jeweils aktuelle Funktion wird durch Symbole in der untersten Zeile des Displays dargestellt.

Unter den Softkeys befinden sich die Navigationstasten, welche zum Auswählen in Listen, Telefonbüchern und im Konfigurationsmenü verwendet werden.

Mittig unter der Navigationstaste sind untereinander 5 Funktionstasten angeordnet (DND, Telefonbücher, Einstellungen, Weiterleiten, Hold).

Im rechten Bereich des Telefons sind die Tasten für die Besetztlampenfelder (BLF oder Funktionstasten). Die Funktion jeder einzelnen programmierbaren Taste kann durch den Administrator der Telefonanlage oder durch den Benutzer bestimmt werden. Bei dem Snom D345 werden die Tasten auf dem Display zwischen den Tasten beschriftet. Mit der Umschalttaste über dem Display kann zwischen den 4 Ebenen umgeschaltet werden. (Wird die Durchwahl eins Mitarbeiters auf einer frei programmierbaren Taste gespeichert, so blinkt die Taste wenn das Telefon des Kollegen klingelt und leuchtet durchgehend, wenn der Kollege im Gespräch ist.)

Über den frei programmierbaren Funktionstasten ist die Taste und Anzeige zur Abfrage der Mailbox.

Die numerische Tastatur mit den Tasten 0 bis 9, * und # dient der Eingabe von Ziffern und Buchstaben.

Zusätzliche Tasten am Endgerät

Navigationstasten

OK	Aktion, Auswahl oder Eingabe bestätigen
Cancel	Aktion oder Eingabe abbrechen
Pfeiltasten	In Menüs navigieren

Audiotasten

Volume	Einstellen der Lautstärke
Speaker	Gehäuselautsprecher
Headset	Kopfhörer
Mute	Mikrofonstummschaltung. Diese Taste ist nicht vorhanden bei den Snom-Modellen D305, D315.

Funktionstasten

Retrieve	Mit dem Anrufbeantworter verbinden

Auf den kleinen Snom-Modellen (D305, D315, D710, D715) sind die folgenden 5 Funktionstasten nicht vorhanden. Die frei programmierbaren Tasten können jedoch mit diesen Funktionen programmiert werden.

DND	„Bitte nicht stören“-Funktion
Directory	Telefonbuch
Menu	Konfigurationsmenü
Transfer *¹ / (Taste „Hörer mit Pfeil“) *²	Anruf weiterleiten
Hold *¹ / (Taste „Pause“) *²	Anruf halten/makeln

*¹ = auf älteren Snom-Geräten
*² = auf neueren Snom-Geräten

Die folgenden Funktionstasten sind nur auf dem Snom D375 vorhanden.

Record	Anruf aufzeichnen (nur bei aktivierter Serverunterstützung).
Redial	Anruflisten
Settings	Wartungsmenü
Help	Infomenü
Snom	Benutzeranmeldung
Conference	Konferenz mit drei Teilnehmern aufbauen