SNOM 7XX gui_fkey Tasten unterhalb des Displays provisionieren

Die 4 Tasten unter dem Display lassen sich über

gui_fkey1
gui_fkey2
gui_fkey3
gui_fkey4

ansprechen bzw provisionieren. Als Optionen lässt sich hier z.B. F_CALL_LIST eintragen. Eine Liste der Optionen befindet sich unter http://wiki.snom.com/Settings/gui_fkey

Beispiel:
Unter „Provisioning-Parameter“ lassen sich so die gui_fkey1 als Parameter und F_CALL_LIST als Wert provisionieren.