Snom-Tastenmodule provisionieren

Für die Snom-Telefone der 7x0-, D7x5- und D3x5-Reihen mit USB-Port gibt es passende, selbstbeschriftende Beistellmodule: D7 und D3. Seit UCware 4.2.2.11 werden beide Varianten vollständig unterstützt.

Voraussetzungen am Telefon

Telefon muss einen USB-Port haben

D3: Firmware des Telefons muss mindestens 8.9.2.38 sein!

D7: Firmware des Telefons muss mindestens 8.7.5.15 sein!

Notwendige Einstellungen auf der UCware

Erstellen einer Provisionierungsgruppe mit mindestens einem Expansionsmodul unter Provisioning - Provisioning-Grp.. Diese Gruppe kann mit Tastenprofilen und/der Parametern kombiniert werden, das ist aber für die Funktion nicht notwendig.

Zuweisen der Benutzer zur entsprechenden Provisionierungsgruppe unter Administration - Benutzer im erweiterten Einstellungsmenü für den jeweiligen Benutzer.

Nach dem Speichern steht dem Nutzer unter Tastenbelegungen die konfigurierte Anzahl an Beistellmodulen zur Verfügung und kann vom Nutzer mit den gewünschten Tasten provisioniert werden.