SIP Trunk einrichten

Unter Routen → SIP-Gateways einen neuen Gateway hinzufügen

Konfigurationsbeispiele:

HFO

Peoplefone

Sipgate

Inexio

QSC

IP Austria

dus.net

SANAL SANTRAL TELEKOMUNİKASYON TİC. A.Ş.

Fonial

Telekom Sip-Trunk

Telekom LAN-IP

Easybell

Nemox

Gateway-Gruppen

Der ausgehenden Caller-ID wird die Kopfnummer mit Vorwahl inklusive Null vorangestellt. In der Abbildung wird die Konfiguration für zwei- bis dreistellige Durchwahlen gezeigt.

Wenn das bei Umschreiben deaktivieren angegebene Muster auf die gewählte Nummer passt, wird das Umschreiben von Rufnummern für diesen Anruf komplett deaktiviert. So können in Migrationsszenarien Anrufe an eine Altanlage nur mit der Durchwahl gesendet werden. Wird das Feld wie hier leer gelassen, ist dieses Feature deaktiviert und das Umschreiben findet immer statt.

Die eingehende Durchwahl wird nach dem gleich Muster ermittelt: Die vom Registrar übermittelte Zielrufnummer bei eingehenden Anrufen beinhaltet die Vorwahl inklusive Null

Im abgebildeten Beispiel wird der Quellrufnummer bei eingehenden Anrufen (Eingehende Caller-ID) eine Null vorangestellt, da die Beispielanlage so konfiguriert ist, dass zur Amtsholung eine Null gewählt werden muss.