Vodafone

SIP-Gateway

Option	Wert	Asterisk Option
Registrar/Server	SBC-IP	host
Benutzername	SIP Username	defaultuser
Passwort	<entfällt>	secret
registrieren	deaktiviert	register
Quelle Zielrufnummer	to-header	-
Insecure	invite	insecure

Die „Authentifizierung“ erfolgt über die von Vodafone zugeteilte PBX-IP, daher muss die Firewall dafür sorgen, dass SIP- und RTP-Pakete von der UCware an den Trunk entsprechend maskiert werden. Alle Pakete, die nicht von der PBX-IP kommen, werden vom Trunk verworfen.

Erweitert

Wert
fromdomain = <von Vodafone mitgeteilte SIP Domain>
transport = tcp

Gateway-Gruppe

Beispiel:

Vorwahl: 0123

Kopfnummer: 456

Feld	Suchen-Muster	Ersetzen-Muster
Ausgehende Caller-ID	^(*)	+49123456$1
Eingehende Durchwahl	.*123456(.*)	$1
Eingehende Caller-ID	^\+	000

System -> Key-Value-Store

TCP aktivieren:

Namensraum	Schlüssel	Wert
ast_sip	tcpenable	yes

Quirks

Quirk ''vodafone.lua'' konfigurieren

vim /etc/ucware/asterisk/quirks-available/vodafone.lua

Quirk ''vodafone.lua'' aktivieren

cd /etc/ucware/asterisk/
ln -r -s quirks-available/vodafone.lua quirks-enabled/