Windows DHCP Provisioning URI and VLAN ID

Windows (2K3) DHCP TFTP Server Name/Bootfile Name (Option 66/67) für Provisionierungs-Redirect

(Quelle: http://www.lynclog.com/2010/08/managing-snom-endpoints-in-your.html)

DHCP-Server Konsole SnapIn starten

auf dem IPv4 Bereich Herstellerklassen definieren… (Define Vendor Classes…) wählen

Hinzufügen-Button klicken, sinnvollen Anzeigenamen (Display name) und Beschreibung (Description) wählen, z.b. snom720

dann im Feld Kennung (ID) ganz rechts in die Spalte ASCII klicken und dort die Vendor-Klasse eintragen, z.B. snom720 (bei Snom sind die Vendor-Klassen klein geschrieben, ohne Leerstelle mit der Produktnummer postfixed, z.b. snom320, snom360, snom720, …)
Die Schritte 3.-4. müssen für jedes snom-Modell wiederholt werden, da snom die Modellnummer (inkorrekterweise) im Vendor-String mit angibt.

Zurück zu den IPv4 Optionen, auf Vordefinierte Optionen einstellen… (Set Predefined Options…) klicken und unter Optionsklasse (Option class) die eben angelegte Vendor-Klasse auswählen.

Neuen Optionstyp hinzufügen:

Name: Option66-Host

Datentyp (Data type): Zeichenfolge (String)

Code: 66

Beschreibung (Description): z.B. „Option66-Host URI„

OK klicken und als Wert (Value) den Provisionierungs-Host eintragen (z.B. http://192.168.1.1)

Neuen Optionstyp hinzufügen:

Name: Option67-Pfad

Datentyp (Data type): Zeichenfolge (String)

Code: 67

Beschreibung (Description): z.B. „Option67-Pfad“

OK klicken und als Wert (Value) den Provisionierungs-Pfad eintragen (z.B. ucware/prov/snom/settings.php?mac={mac}).
Zusammen mit Option 66 ergibt sich nun die komplette Provisionierungs-URI: http://192.168.1.1ucware/prov/snom/settings.php?mac={mac}
- Fenster Vordefinierte Optionen und Werte durch Klick auf OK verlassen, danach unter IPv4 im entsprechenden Bereich Rechtsklick auf Bereichsoptionen (Scope Options) und dort Optionen konfigurieren (Configure Options)
- Unter Erweitert (Advanced) die zuvor angelegte Vendor-Klasse auswählen
- Optionen 66 und 67 aktivieren
- Übernehmen (Apply) drücken! - Fertig. ====Windows (2K3) DHCP VLAN ID (Option 132) für Provisionierungs-Redirect==== - Aus der vorherigen Anleitung Schritte 1.-5. ausführen. - Neuen Optionstyp hinzufügen: * Name: Option132-VLAN * Datentyp: Zeichenfolge * Code: 132 * Beschreibung: z.B. „Option132-VLAN ID“
- OK klicken und als Wert die VLAN ID eintragen (z.B. 55)
- Aus der vorherigen Anleitung Schritte 10. und 11. ausführen. - Option 132 aktivieren
- Übernehmen** (Apply) drücken!

Fertig.