Update auf UCware 4.0

Hinweis: Viele der folgenden Befehle lassen sich nur als root ausführen. Es bietet sich also an, direkt als root zu arbeiten (z.B. durch sudo su).

Vorbereitende Schritte

Falls noch nicht geschehen, sollte der Archiv-Key importiert werden, dann gibt es weniger Fehlermeldungen

curl https://user:pass@packages.ucware.de/ubuntu/ucware-4.0/pubkey.gpg | sudo apt-key add -

Außerdem muss unter Umständen die Paketquelle angepasst werden (entweder in /etc/apt/sources.list oder in /etc/apt/sources.list.d/ucware.list). Am Ende der Zeile muss main statt server stehen.

deb https://user:pass@packages.ucware.de/ubuntu/ucware-4.0 lucid main

Um Firmware-Pakete für Endgeräte installieren zu können, muss zusätzlich die folgende Zeile eingefügt werden:

deb https://user:pass@packages.ucware.de/ubuntu/ucware-firmware lucid main

Danach müssen die Paketquellen auf den neuesten Stand gebracht werden

sudo apt-get update

Grundsätzlich empfiehlt sich auch gleich ein apt-get upgrade aller Pakete mit Ausnahme des Kernels, es sollte jedoch auch ohne funktionieren.

Update UCware Server

Das Update auf die neuen UCware-Pakete wird ausgelöst durch

sudo apt-get install ucware

Datenbankupdate

Danach muss die Datenbank auf den neuesten Stand gebracht werden. Dazu werden je nach Version nacheinander die Updates UPGRADE-DB-x.x-to-y.y.sql(.gz) (zu finden in /usr/share/doc/ucware-core/) durchgeführt, bis man bei Version 4.0 angelangt ist:

zcat UPGRADE-DB-3_1-to-4_0.sql.gz | mysql -u root -p

Anschließend werden die folgenden drei Scripte ausgeführt:

php /usr/share/ucware/db/upgrade-v3-to-v4/to-v4-migrate-huntgroups.php
php /usr/share/ucware/db/upgrade-v3-to-v4/translate_callforwards_to_rules.php
php /usr/share/ucware/db/upgrade-v3-to-v4/translate_queue_callforwards_to_rules.php

Vorhandene Konfiguration übernehmen

Die Einstellungen der /etc/gemeinschaft/gemeinschaft.php müssen von Hand in die neue Konfigurationsdatei /etc/ucware/ucware.php übernommen werden.

Die einzelnen Module aus /etc/gemeinschaft/asterisk/manager.conf.d-available können einfach kopiert werden nach /etc/ucware/asterisk/manager.conf.d-available und müssen danach in der Web-GUI wieder aktiviert werden.

Abschließend einmal /opt/ucware/sbin/gs-lua-globals-gen ausführen. Danach asterisk, astbuttond und evtl. ucwared neustarten und die Logdateien in /var/log/ucware auf Fehler überprüfen.