Archivierte Anleitungen

Endgeräte

supported

Einführung und Optionen

Tischtelefone

Snom Tischtelefone

Schnurlose Telefone (DECT)

Snom DECT

Gigaset DECT N720

UCC Client(WebRTC)

Mobiltelefon

Amtsanbindung

Einführung und Optionen

SIP-Provider

HFO Telecom

Peoplefone

easybell

ISDN-SIP-Gateway

Gateway-Gruppen

UCware-Clients und -Module

UCware UCC-Client

Outlook-Add-In

Exchange Webserver Schnittstelle EWS

tsp_outlook

Eingehende Anrufe

Einführung und Optionen

Routing eingehender Anrufe

Routing-Profile

Warteschlangen

Sprachmenü

Sammelanschlüsse

Pager

Rufumleitungen

Systemweite Rufumleitungen

Ausgehende Anrufe

Routing ausgehender Anrufe

Routing-Test

Administration

Übersicht

Administration

Gruppen

GUI

Audiodateien

Verbindungsdaten (CDR)

API

Provisionierung

Provisionierung der Telefone

Provisionsgruppen

Tasten-Profile

Provisions-Parameter

System

System-Status

Netzwerk

SSL-Zertifikat

Ausschalten

Kurzanleitungen

Support-Daten für Ticket erstellen

Anlagenweites Telefonbuch aktivieren

Ansage vor dem Klingeln

Aufzeichnen von Anrufen

Durchsagen an mehrere Telefone

Priorisierung von Warteschlangen

Manager-Assistant-Funktion

Telefongruppen

Fax einrichten

Postfix konfigurieren

Tastenprofil für Benutzergruppe