Versionshinweis: Dieser Artikel wurde für UCware 6.x überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie hier.

Helligkeit von Telefondisplays anpassen

Hinweise: Diese Einstellungen wirken sich nur auf Tischtelefone aus. Der Administrator kann diese Einstellungen vorkonfigurieren und/oder sperren.

Über die Rufnummernkonfiguration können Sie die Displayhelligkeit von Tischtelefonen anpassen. Die Einstellungen gelten pro Slot und bleiben beim Wechsel des angeschlossenen Geräts erhalten.

Zum Anpassen der Displayhelligkeit gehen Sie wie folgt vor: Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf . Klicken Sie auf den gewünschten Slot. Verschieben Sie den Regler für die Displayhelligkeit bei gedrückter Maustaste. 0 = sehr dunkel, 15 = sehr hell) Aktivieren Sie bei Bedarf die Display-Dimmung bei Inaktivität mit dem zugehörigen Schalter. Übernehmen Sie die Einstellung mit . Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.