Versionshinweis: Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie hier.

Telefonlautstärke anpassen

Hinweise: Diese Einstellungen wirken sich nur auf unterstützte Tischtelefone von Snom und Yealink aus. Der Administrator kann diese Einstellungen vorkonfigurieren und/oder sperren.

Über die Rufnummernkonfiguration können Sie die Lautstärke von Tischtelefonen und UCware-Clients anpassen. Klingel- und Anruflautstärke lassen sich dabei getrennt voneinander festlegen. Die Einstellungen gelten pro Slot und bleiben beim Wechsel des angeschlossenen Geräts erhalten.

Um einen Klingelton stattdessen auf lautlos zu setzen, lesen Sie den Artikel Klingelton anpassen.

Zum Anpassen der Lautstärke gehen Sie wie folgt vor: Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf . Klicken Sie auf den gewünschten Slot. Verschieben Sie den gewünschten Lautstärke-Regler bei gedrückter Maustaste. 1 = sehr leise, 15 = sehr laut) Übernehmen Sie die Einstellung mit . Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.