Versionshinweis: Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie hier.

Tastenbelegung ausdrucken

Hinweis: DieTastenbelegung wirkt sich ausschließlich auf unterstützte Tischtelefone aus. Sie benötigen mindestens einen geeigneten Slot.

Mit dem UCC-Client können Sie die Funktionstasten Ihres Tischtelefons bequem am PC konfigurieren. Der grafische Editor erlaubt dabei eine individuelle Zuweisung der gewünschten Funktionen pro Modell.

Wenn die Tasten Ihres Telefons nicht automatisch per LCD beschriftet werden, können Sie mit dem Client passende Einlege-Etiketten ausdrucken. Bereits zugewiesene Tastenbezeichnungen werden dabei übernommen.

Die Funktion ist für die folgenden Tischtelefone verfügbar: > Snom 720 Snom 760 Snom D375 Snom D715 Snom D725 Snom D765 Unify Openstage 15 Unify OpenScape CP200 Unify OpenScape CP205 Unify OpenScape CP400 Im Client sind die Geräte mit gekennzeichnet. Um das passende Etikett auszudrucken, gehen Sie wie folgt vor: Belegen Sie die Tasten Ihres Tischtelefons mit den gewünschten Funktionen. Klicken Sie auf . Dies öffnet den Druck-Dialog. Drucken Sie das Etikett in Originalgröße und ohne Zuschnitt aus.