ISDN-Gateway

Um einen echten ISDN-Anschluss an eine UCware anzubinden, wird ein Media-Gateway benötigt, welches die Schnittstelle zwischen ISDN und SIP darstellt. Folgende Gateways stehen zur Auswahl:

Patton 411*

Patton 4970

Patton 4131