ISDN-Gateway

Um einen echten ISDN-Anschluss an eine UCware anzubinden, wird ein Media-Gateway benötigt, welches die Schnittstelle zwischen ISDN und SIP darstellt. Folgende Gateways stehen zur Auswahl:

Patton 411* - Gateway für bis zu 8 Analog-Ports

Patton 4970 - Gateway für bis zu 4 ISDN E1 Ports

Patton 4131 - Gateway für 2; 4 oder 8 ISDN S0 Ports