SIP-Trunk dus.net

Option	Wert
Registrar / Server	proxy.dus.net
Proxy	leer
Password	toomaysecrets!!$
Extract target number from	invite
Insecure	invite

Die Zielrufnummer wird von dus.net im Format <Ortsvorwahl><Kopfnummer><Teilnehmer> übermittelt. Die verlängerung der Teilnehmernummer wird nicht zugelassen, wird dennoch eine längere Teilnehmernummer angerufen, erhält der Anrufer die Ansage, dass diese Nummer unbekannt sei.

Passwort

Dus.net erzwingt die verwendung von min. zwei Sonderzeichen aus dem folgenden Bereich für das SIP-Passwort: * [ ! % & @ $ ^ ? _ ~

In der UCware können nur RFC konforme Passwörter verwendet werden, daher können von den o.g. Sonderzeichen nur die folgenden benutzt werden: * ! & $ _ ~.

Vollständige Peerconfig

[gw_1_dusnet] type = peer host = proxy.dus.net port = 5060 defaultuser = 00038XXXXXXX secret = toomanysecrets language = de insecure = invite sendrpid = no trustrpid = no nat = yes directmedia = no dtmfmode = rfc2833 call-limit = 0 setvar=__is_from_gateway = 1 context = from-gg-dusnet qualify = no disallow = all allow = alaw

CLIP-NO-SCREENING

Die zu übermittelnen Absendernummer muss im folgenden Format vorliegen:

Landesvorwahl ohne 0 + Ortsvorwahl + Rufnummer

Zum Beispiel:

4953138822419