HTP

SIP-Gateway

Unter Routen → SIP-Gateways ein neues Gateway hinzufügen.

Registrar, Benutzername, Passwort und Authuser mit den von HTP erhaltenen Daten füllen

Hinter den Benutzernamen noch ein @sip.htp.net schreiben

Der Authuser ist identisch mit dem Benutzernamen

Wichtig: Als Quelle Zielrufnummer die Option to-header wählen

Insecure auf invite stellen

In diesem Beispiel gibt es keine führende 0 und die Kopfnummer ist ebenfalls überflüssig. Es müssen allerdings noch entsprechende Einstellungen in den Ausgehenden Routen gemacht werden.

Um für Weiterleitungen nach extern durch die Firewall einer FritzBox zu kommen, müssen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden.

sip.conf

prematuremedia=no
progressinband=no

Außerdem ist im SIP-Gateway directmedia auf yes zu setzen.