HTP

Um für Weiterleitungen nach extern durch die Firewall einer FritzBox zu kommen, müssen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden.

sip.conf

prematuremedia=no progressinband=no

Außerdem ist im SIP-Gateway directmedia auf yes zu setzen.