HTP

SIP-Gateway

Unter Routen → SIP-Gateways ein neues Gateway hinzufügen.

Registrar, Benutzername, Passwort und Authuser mit den von HTP erhaltenen Daten füllen

Hinter den Benutzernamen noch ein @sip.htp.net schreiben

Der Authuser ist Identisch mit dem Benutzernamen

Wichtig: Als Quelle Zielrufnummer die Option to-header wählen

Insecure auf invite stellen

Um für Weiterleitungen nach extern durch die Firewall einer FritzBox zu kommen, müssen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden.

sip.conf

prematuremedia=no
progressinband=no

Außerdem ist im SIP-Gateway directmedia auf yes zu setzen.