peoplefone

Nachfolgend erläutert wird die Einrichtung des Tarif peoplefone SIP-TRUNK des Anbieters peoplefone.

Die Einrichtung untergliedert sich in die im Inhaltsverzeichnis aufgelisteten Schritte.

Zugangsdaten

Peoplefone stellt die Zugangsdaten über das Customer-Portal unter me.peoplefone.de zur Verfügung. Dort das Hauptmenü Konfiguration und das Untermenü SIP-Linien auswählen.

Das Merkmal CLIP (no screening) muss bei Peoplefone per Formular freigeschaltet werden. Dieses ist auf der Seite Verträge / Formulare zu finden. Direktlink zum Formular.

Gateway-Gruppe

Zuerst wird ein Gateway-Gruppe angelegt, der das später anzulegende SIP-Gateway zugeordnet wird.

Auf das Hauptmenü Routen klicken

Auf das Untermenü Gateway-Gruppen klicken

Bei Gateway-Gruppe Neue Gateway-Gruppe anlegen … auswählen

Titel: Als Titel peoplefone eingeben.

eingehende Anrufe zulassen: In der Regel sollen eingehende Anrufe zugelassen werden. Dafür die Checkbox aktivieren.

Ausgehende Caller-ID:
Das obere Feld bleibt unverändert auf dem Wert ^(.*)
Wenn die Ortsnetzkennzahl 030 ist und die Stammrufnummer (ohne Durchwahl) die 123456 ist, wird im unteren Feld der Wert 030123456$1 eingegeben.

Umschreiben Deaktivieren: Dieses Feld wird nur in besonderen Fällen benötigt.

Eingehende Durchwahl:
Im oberen Feld wird der Ausdruck ^.* gefolgt von der Orstnetzkennzahl ohne Null, sowie der Stammrufnummer, gefolgt von dem Ausdruck (.*)$ eingetragen. Wenn die Rufnummer ohne Durchwahl z.B. die 030123456 ist lautet der vollständige Ausdruck ^.*30123456(.*)$
Im unteren Feld $1 eintragen.

Eingehende Caller-ID:
In dem oberen Feld wird der Ausdruck ^(.*) eingetragen.
Im unteren Feld wird der Ausdruck 0$1 eingetragen.

Erfolgskontrolle

Nach dem die Gateway-Gruppe gespeichert wurde, wird diese in der Dropdown-Liste angezeigt.

Eine Funktionsüberprüfung der ausgehenden und eingehenden Call-ID, sowie der eingehenden Durchwahl, kann erst statt finden, nach dem das SIP-Gatway angelegt hat uns sich erfolgreich registriert hat.

SIP-Gateway

Auf das Hauptmenü „Routen“ klicken, dann Untermenü „SIP-Gateways“

Durch klick auf das Symbol mit dem Zettel und Stift ein neues Gateway hinzufügen.

Titel eintragen: peoplefone

Registrar eintragen: sips.peoplefone.de

Proxy eintragen: sips.peoplefone.de

Benutzername eintragen: Den Benutzernamen aus der Linie unter SIP Benutzername kopieren und hier einfügen

Passwort eintragen: Das Passwort aus der Linie unter SIP Passwort erst einblenden, dann kopieren und hier einfügen.

Quelle Zielrufnummer: invite - Zielrufnummer aus `Invite` ermitteln auswählen

Gruppe: peoplefone auswählen

Insecure: invite - Keine Authentifizierung bei eing. Invites auswählen

Die Schaltfläche Speichern anklicken.

Erfolgskontrolle

Nach dem die Schaltfläche Speichern angeklickt wurde, wenige Sekunden warten, dann die Seite neu laden. Wenn die Registrierung erfolgreich war, wird für das angelegte Gateway der State Registered angezeigt.

Wenn der State Auth. Sent lautet, ist eine Möglichkeit dass die Benutzername und / oder Passwort falsch sind.

Routing & LCR

Auf das Hauptmenü Routen klicken

Auf das Untermenü Routen & LCR klicken

In der Zeile Notrufnummern das Gateway durch anklicken der Checkbox aktivieren

In der Spalte Gateway / Fallback peoplefone auswählen

Für Ortsnetze das Gateway durch anklicken der Checkbox aktivieren

In der Spalte Gateway / Fallback peoplefone auswählen

Für Mobilfunknetze das Gateway durch anklicken der Checkbox aktivieren

In der Spalte Gateway / Fallback peoplefone auswählen

Sicherstellen, dass die Regel Default Extern nicht aktiviert ist. Ggf durch entfernen des Haken deaktiveren.

Durch klick auf Speichern sichern

Erfolgskontrolle

Es kann das eigene Mobilfunktelefon angerufen werden.

Die auf dem Mobilfunktelefon angezeigte Rufnummer des Anrufers ist korrekt.

Die Rufnummer kann zurückgerufen werden.

Es kann eine Ortsnetznummer innerhalb des eigenen Ortsnetzbereich ohne Vorwahl angerufen werden.

Es kann eine Ortsnetznummer ausserhalb des eigenen Ortsnetzbereich mit Vorwahl angerufen werden.

Es muss sichergestellt sein, dass die Notrufe 110 und 112 angerufen werden können und bei der zuständigen Notrufzentrale landen.

alt

Peoplefone DE

Option	Wert
Registrar/Server	sip.peoplefone.{de, ch, at}
Username	SIP Benutzer
Password	SIP Passwort
Extract target number from	invite
Insecure	invite
Codecs	G.711a