sipgate.de-Trunk einrichten

Rufnummern in beide Richtungen werden im E164-Format (<Landeskennzahl><Ortsvorwahl ohne Null><Rufnummer>) signalisiert.

Wichtige Einstellungen

Registry: sipconnect.sipgate.de

Outbound proxy: sipconnect.sipgate.de

Outbound proxy muss nur separat gesetzt werden, wenn er sich vom Registrar unterscheidet.

Insecure: port, invite

Erweitert:

fromuser = <SIP-ID>

fromdomain = sipconnect.sipgate.de

Der Quirk /etc/ucware/asterisk/quirks-available/p-preferred-identity.lua muss aktiviert werden und der realm im Skript auf sipconnect.sipgate.de geändert werden.

Hinweis: Kommt bei ausgehenden Anrufen ein 603 Declined zurück, sind eventuell keine Gesprächsminuten auf den Trunk gebucht.

Quelle: http://www.sipgate.de/beta/public/static/sipgate.de/media/Das_Produkt_sipgate_Trunking.pdf