Schnellstart mit Gigaset-DECT-Handsets

Dieser Artikel hilft Ihnen dabei, DECT-Handsets von Gigaset in Betrieb zu nehmen. Dazu müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

Das erforderliche DECT-System ist vollständig eingerichtet.

Dabei wurde das gewünschte Handset im Admin-Client hinzugefügt.

Der Benutzer verfügt über einen eigenen DECT-Slot mit mindestens einer aktiven Durchwahl.

Handset vorbereiten

Um ein Gigaset-Handset in Betrieb zu nehmen, gehen Sie wie folgt vor:

Legen Sie vollständig aufgeladene Akkus ins Batteriefach ein.

Schalten Sie das Handset ein, indem Sie die Auflegen-Taste lang drücken.

Werkseinstellungen wiederherstellen (optional)

Gehen Sie wie folgt vor:

Schalten Sie das Handset aus, indem Sie die Auflegen-Taste zweimal lang drücken.

Schalten Sie das Handset ein, indem Sie die Tasten 1, 4 und 7 gedrückt halten und die Auflegen-Taste lang drücken. Das Gerät zeigt die Meldung Service an.

Wählen Sie die Nummer 7 6 2 0 0.

Wählen Sie im folgenden Menü den Eintrag Handset Reset aus und bestätigen Sie mit OK.

Das Handset wird zurückgesetzt und schaltet sich aus.

Handset am DECT-System registrieren

Gigaset-Handsets müssen einmalig am gewünschten DECT-System registriert werden. Neue und zurückgesetzte Geräte zeigen bei Inbetriebnahme eine entsprechende Aufforderung an.

Andernfalls registrieren Sie das Handset wie folgt:

Drücken Sie die Menü-Taste.

Navigieren Sie zum Menüpunkt Einstellungen > Anmeldung > Basisauswahl.

Wählen Sie hier den gewünschten Eintrag aus und bestätigen Sie mit Auswahl.

Kehren Sie mit der Auflegen-Taste zurück zum Menüpunkt Anmeldung.

Wählen Sie hier den Eintrag Mobilteil anmelden aus und bestätigen Sie mit OK.

Geben Sie die DECT-PIN für Gigaset ein und bestätigen Sie mit OK.

Das Handset wird am DECT-System registiert. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern. Anschließend zeigt das Handset seine Geräte-Durchwahl an. Handsets ohne Benutzeranmeldung sind über diese Durchwahl erreichbar.

Benutzer am Handset anmelden

Benutzer mit einem DECT-Slot können im UCC-Client eine oder mehrere eigene Durchwahlen darauf aktivieren.

Um sich anschließend als Benutzer auf einem Handset anzumelden, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie am Handset ⚹ 0 gefolgt von Ihrer Durchwahl.

Bestätigen Sie mit der Anrufen-Taste.
Die Ansage fordert Sie zur Eingabe Ihres persönlichen Passworts auf.

Geben Sie stattdessen Ihre PIN ein und bestätigen Sie mit #. Legen Sie nicht auf.
Die Ansage bestätigt Ihre Anmeldung. Anschließend wird der Anruf automatisch beendet.

Nach erfolgreicher Anmeldung zeigt das Handset alle benutzereigenen Durchwahlen an, die auf dem DECT-Slot aktiv sind.

Weitere Tasten-Codes zur Benutzeranmeldung finden Sie hier.