Schnellstart mit Snom-DECT-Handsets

Dieser Artikel hilft Ihnen dabei, DECT-Handsets von Snom in Betrieb zu nehmen. Dazu müssen die folgenden Voraussetzungen gegeben sein:

ein vollständig eingerichtetes DECT-System von Snom

ein benutzereigener DECT-Slot mit mindestens einer aktiven Durchwahl

Handset in Betrieb nehmen

Um ein Snom-Handset in Betrieb zu nehmen, gehen Sie wie folgt vor:

Legen Sie einen vollständig aufgeladenen Akku ein.

Schalten Sie das Handset ein, indem Sie die Auflegen-Taste drücken.

Sie können das Handset bei Bedarf auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor

Drücken Sie die -Taste.

Wählen Sie die Nummer ✱ 7 3 7 8 4 2 3 ✱.
Dies entspricht der Buchstabenwahl ✱SERVICE✱.

Wählen Sie den Eintrag Master Reset aus und bestätigen Sie mit Ja.

Das Handset wird zurückgesetzt und startet neu.

Handset an DECT-Chain registrieren

Neue und zurückgesetzte Snom-Handsets müssen einmalig an der gewünschten DECT-Chain registriert werden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Drücken Sie die -Taste.

Navigieren Sie zum Menüpunkt Connectivity > Register.

Wählen Sie einen Eintrag mit der Bezeichnung Empty bzw. Leer aus.

Geben Sie den Zugangscode der gewünschten DECT-Chain ein und bestätigen Sie mit OK.

Das Handset wird an der DECT-Chain registiert. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern. Nach erfolgreicher Registrierung zeigt das Handset seine Geräte-Durchwahl an. Handsets ohne Benutzeranmeldung sind über diese Durchwahl erreichbar.

Benutzer am Handset anmelden

Benutzer mit einem DECT-Slot können im UCC-Client eine oder mehrere eigene Rufnummern darauf aktivieren.

Um sich anschließend als Benutzer auf einem Handset anzumelden, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie am Handset ✱ 0 gefolgt von Ihrer Durchwahl.

Bestätigen Sie mit der grünen Taste.
Die Ansage fordert Sie zur Eingabe Ihres persönlichen Passworts auf.

Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie mit #. Legen Sie nicht auf.
Die Ansage bestätigt Ihre Anmeldung. Anschließend wird der Anruf automatisch beendet.

Nach erfolgreicher Anmeldung zeigt das Handset alle benutzereigenen Durchwahlen an, die auf dem DECT-Slot aktiv sind.

Weitere Tasten-Codes zur Benutzeranmeldung finden Sie hier.