Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die von UCware unterstützten Telefone bzw. DECT-Handsets auf Werkseinstellungen zurücksetzen (factory reset). Dies ist in einigen Fällen erforderlich, bevor Sie ein gebrauchtes Gerät am UCware Server in Betrieb nehmen können.

Hersteller / Modell	Gerätetyp	Anleitung
Snom HD10x	Hoteltelefone	An der Basis Vol+ länger als 5 Sekunden gedrückt halten. An der Basis nacheinander die die folgenden Tasten drücken: Vol- Vol+ Vol- Vol+ Vol- Kurzwahl oben links Kurzwahl oben rechts Kurzwahl oben links
Snom HD35xW	Hoteltelefone	An der Basis ⚹ 9 9 0 0 0 0 # eingeben.
Snom Dxxx	Tischtelefone	Gerät mit ⚹ ⚹ # # neustarten. Beim Neustart # gedrückt halten. Im Bootloader mit 1 Settings reset auswählen.
Yealink	Tischtelefone	OK gedrückt halten. Wiederherstellung mit OK bestätigen.
Gigaset	DECT-Handsets	Auflegen gedrückt halten, um Gerät auszuschalten. 1 4 7 gedrückt halten. Gleichzeitig Auflegen gedrückt halten, bis sich das Gerät einschaltet. Wenn Service angezeigt wird, 7 6 2 0 0 eingeben. Im Service-Menü Handset Reset auswählen und mit OK bestätigen.
Snom Mxx	DECT-Handsets	Hauptmenü aufrufen. ⚹ 7 3 7 8 4 2 3 ⚹ eingeben. Im Service-Menü Master reset auswählen und mit Ja bestätigen.
Cisco	Tischtelefone	Einstellungen-Taste drücken. Im Menü Admin Settings > Reset Settings > All auswählen und mit Reset bestätigen.
Unify	Tischtelefone	Gleichzeitig 2 8 9 drücken. Als PIN 1 2 4 8 1 6 eingeben und mit OK bestätigen.