Alias einrichten

Ein Alias ist eine Kurzwahl, mit deren Hilfe sich Anrufe bei wichtigen oder häufig benötigten Nummern schneller starten lassen. Im Gegensatz zu Kurzwahltasten gelten Aliasse unabhängig vom Benutzer und vom Endgerät.

Ihre Einrichtung ist überall dort empfehlenswert, wo primär oder ausschließlich Hardware-Telefone zum Einsatz kommen.

Hinweis: Für Benutzer des nativen UCC-Clients können Sie alternativ standardmäßige Tastaturkürzel einrichten. Lesen Sie dazu den Artikel Native Zusatzfunktionen global konfigurieren.

UnterDurchwahlen > Alias können Sie Aliasse erstellen oder zur Bearbeitung aufrufen:

[ <wrap lo>Erstellen eines neuen Alias im Admin-Client</wrap> ]	[ <wrap lo>Bearbeitung eines Alias im Admin-Client</wrap> ]

Dabei legen Sie die folgenden Eigenschaften fest:

Eigenschaft	Aktionen
* Pflichtangabe	Kurzwahl eingeben. Zulässig sind Zahlen zwischen 10 und 99, optional mit vorangestelltem ✱ oder #. Vermeiden Sie Kurzwahlen aus dem Bereich Ihrer Nebenstellen und Rufnummerngassen.
Zielnummer der Kurzwahl eingeben. Geben Sie bei externen Rufnummern die Amts-Null mit an.
Optional: Bezeichnung des Alias für die Anzeige im Admin-Client eingeben.

Gespeicherte Aliasse sind für alle angemeldeten Benutzer verfügbar. Dies gilt auch im UCC-Client.

Hinweis: Externe Anrufe ohne Benutzeranmeldung werden standardmäßig blockiert.