Gateway-Gruppen einrichten

Achtung: Fehlerhafte Einstellungen unterAnbindungen können das Zustandekommen ein- und ausgehender Anrufe verhindern. Lassen Sie Änderungen in diesem Bereich nur von erfahrenem Fachpersonal durchführen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den UCware-Support.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine Gateway-Gruppe auf dem UCware Server einrichten.

Grundlagen

Die Konfiguration von Gateway-Gruppen wirkt sich auf die folgenden Funktionen des UCware Servers aus:

das Routing ausgehender Anrufe ins öffentliche Telefonnetz

die Zuteilung eingehender Anrufe zu konkreten Nebenstellen

die Ermittlung der dafür erforderlichen Durchwahl aus der gewählten Rufnummer (DID)

das Umschreiben der von extern übermittelten Nummer (CID) in ein für Rückrufe geeignetes Format

Bei Standard-Installationen wird automatisch die Gateway-Gruppe amt angelegt, die über entsprechende Regeln alle ein- und ausgehenden Verbindungen zulässt. Diese Regeln greifen, sobald Sie der Gruppe ein funktionierendes Gateway zuweisen.

Weitere Informationen zur Anbindung des UCware Servers und eigenen Verbindungsregeln finden Sie in den folgenden Artikeln:

gateways rusp	ausgehende eingehende

Konfiguration

Um eine Gateway-Gruppe zu konfigurieren, rufen Sie die gleichnamige Übersichtsseite unterAnbindungen auf. Hier können Sie Gruppen erstellen oder zur Bearbeitung aufrufen. Dazu werden die folgenden Widgets angezeigt:

Eigenschaften

Geben Sie für jede Gateway-Gruppe einen systeminternen Namen und einen Titel für die Anzeige im Admin-Client ein. Hinweis: Wählen Sie einen eindeutigen Titel, um Fehler bei der Zuordnung von Gateways und Verbindungsregeln zu dieser Gruppe zu vermeiden. Sperren Sie bei Bedarf alle Gateways der Gruppe für eingehende Anrufe.

Weisen Sie der Gruppe bei Bedarf eingehende Rufumschreibeprofile zu:

CID-Profile regeln die Formatierung der von extern übermittelten Rufnummern (CID).
Standardmäßig steht hier nur das Profil Eingehende CID Amt zur Auswahl.

DID-Profile regeln die Ermittlung interner Durchwahlen aus den extern gewählten Rufnummern (DID).
Standardmäßig steht hier nur das Profil Eingehende DID Amt zur Auswahl.

Um bei Bedarf eigene Profile einzurichten, lesen Sie den Artikel rusp.

Gateways

Dieses Widget ist nur beim Bearbeiten vorhandener Gateway-Gruppen verfügbar. Hier werden die zugehörigen SIP-Gateways angezeigt. Um die Konfiguration eines Gateways aufzurufen, klicken Sie auf das entsprechende Feld.