Routen & LCR

In dem GUI Routen & LCR wird eingestellt, ob ein Benutzer (bzw. der Benutzer-Gruppe der er angehört) an einem bestimmten Wochentag und in einem bestimmten Zeitfenster eine Rufnummer anrufen darf und über welches Gateway diese geroutet wird.

Beispiel Routen

Feuerwehr und Polizei

^011[0-7]

Umfasst:

Notruf 0110 für Polizei und 0112 für Feuerwehr

115 Einheitliche Behördenrufnummer

116xyz EU-Rufnummern für Dienste von sozialem Wert

www.Sperr-Notruf.de (Bankkunden- und Maestrokarten, Kreditkarten, Mobilfunkkarten, etc)

Festnetz-Rufnummern innerhalb des eigenen Vorwahlbereiches (ohne zusätzliche Vorwahl)

^0[1-9][0-9][0-9]

Deutsche Teilnehmerrufnummern sind mindestens 3-stellig.

Deutsche Festnetz-Rufnummern mit Vorwahl

^00[2-9][0-9][1-9]

Umfasst alle deutschen ONKz einschliesslich 032 (Nationale Teilnehmerrufnummern). Schliesst jedoch die Rufnummerngassen 0700, 0800 und 0900 nicht mit ein.

Deutsche Handynummern

^00[1][5-7]

Umfasst Handynummer 015, 016, 017, sowie Funkmeldeempfänger im 016er Bereich.