Kompatible Endgeräte

Versionshinweis: Dieser Artikel gilt für Version 4.x des UCware Servers. Eine aktuelle Liste finden Sie im Artikel Unterstützte Endgeräte.

Kompatibilität mit folgenden Geräten

Polycom

Soundstation IP5000/IP6000/IP7000

Einzellen-DECT-System KWS 300 (EOL)

Multizellen-DECT-System KWS 6000 (EOL)

Spektralink

IP-DECT Server 6500

Kirk DECT Handsets 5020/5040

Kirk DECT Handsets 6020/6040

Kirk DECT Handsets 7010/7020

Kirk Butterfly Handset

Snom

Snom 310/320/360/370 (EOL) (kein Transfer mit Desktop-/Webclient möglich)

Snom 710 (EOL)/715/720/760

Snom D705/D712/D715/D725/D745/D765 und D7 (für unterstützte Geräte)

Snom D305/D315/D345/D375 und D3 (für unterstützte Geräte)

Snom M700 mit Snom M25/M65/M85

Kompatible Headsets

Jabra PRO 9400 Series

Sennheiser D10 USB

Plantronics Savi 700 Series

Panasonic

Panasonic KX-UDS124 DECT Server (EOL)

Panasonic KX-UDT111 (EOL)

Panasonic KX-UDT121 (EOL)

Panasonic KX-UDT131 (EOL)

Tiptel

IP28xs/280/284/286 (EOL)

Yealink

T42S

T42G

T46S

T46G

T48S

T48S

Gigaset

Maxwell Basic

Maxwell 3

N510 IP Pro (DECT, Singlecell)

N720 (DECT, Multicell)

Unterstützt, aber nicht im BEL NET Portfolio

Polycom

Soundpoint IP Serie

Snom

Modelle 821 und 870

Aastra

673xi Serie (EOL)

675xi Serie (EOL)

Grandstream

Grandstream GXP 2000er Serie

Siemens

Siemens Openstage 15/20/40/60/80 (EOL)