Archivierter Artikel: Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie hier.

[veraltet:] Gerät abmelden

Hinweise: Der Administrator kann diese Funktion sperren.

Über die Rufnummernkonfiguration können Sie sich bei Bedarf direkt am PC von einem Tisch- oder DECT-Telefon abmelden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .

Klicken Sie auf den Slot, an dem Sie sich abmelden möchten.

Klicken Sie auf .

Um sich erneut an dem Gerät anzumelden, geben Sie Ihre Rufnummer und die zugehörige PIN dort ein.