Telefon per Client abmelden

Hinweis: Der Administrator kann diese Funktion sperren.

Über die Rufnummernkonfiguration können Sie sich bei Bedarf direkt am PC von einem Tisch- oder DECT-Telefon abmelden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor: Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf . Klicken Sie auf den gewünschten Slot. Klicken Sie auf . Um sich erneut an dem Gerät anzumelden, geben Sie dort Ihre Durchwahl und die zugehörige PIN ein.