Telekom SIP-Trunk

SIP Gateway

Value	Beispiel
Transport	tcp
Registrar	sip-trunk.telekom.de
Proxy	reg.sip-trunk.telekom.de
Username	Rufnummer	+49…0
Authuser	Benutzername1) auch oft T-Onlinenummer genannt @sip-trunk.telekom.de	55…@sip-trunk.telekom.de
Password	***
From-User	—
From-Domain	—
Extract target number from	to-header
Codecs	☑ G.711a
☑ permit outbound calls
☑ register
☑ Monitor availability
☑ Send P-Asserted-Identity
☐ Send Remote-Party-ID
☐ Trust inbound caller ID (PAI and RPID)
☐ Reroute RTP stream
☐ Don’t reroute RTP stream on NAT
☐ force rport
☐ ICE Support
☐ RTP symmetric
☐ rewrite contact
☑ Option loose route (lr) anhängen

Inbound DIDs

Search	Replace
^(.*49|0)<Kopfnummer>(.*)$	$2