SANAL SANTRAL TELEKOMUNİKASYON TİC. A.Ş.

Wert
Registrar / Server	sp.sanal.link
Username	<html><user></html>
Password:	<html><pass></html>
Authuser
Insecure	port, invite

Gateway

Gatewaygruppe

Gateway Group

Vollständige Peerconfig:

[gw_2_sanal]
type = peer
host = sp.sanal.link
port = 5060
defaultuser = 902327000101
secret = MpH0t3l48S1p
language = de
insecure = port,invite
sendrpid = no
trustrpid = no
nat = yes
directmedia = no
dtmfmode = rfc2833
call-limit = 0
setvar=__is_from_gateway = 1
context = from-gg-sanal
qualify = yes
disallow = all
allow = alaw