<W/RAP>

</WRAP>

Anrufe mit Yealink Tischtelefonen (ohne Touchscreen)

Hinweis: Diese Anleitung gilt für Yealink-Modelle mit kontextsensitiven Tasten unterhalb des Displays, über die Sie alle beschriebenen Funktionen erreichen. Abhängig vom Modell wird eine gekürzte bzw. leicht abgewandelte Tastenbezeichnung angezeigt.

Rufnummer wählen	Nehmen Sie den Hörer ab. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie OK.

Kontakt anrufen	Nehmen Sie den Hörer ab. Drücken Sie Telefonbücher. Drücken Sie 2 (Telefonbuch) > 1 (Vanity phonebook). Wählen Sie mit einen Kontakt aus und drücken Sie OK.

Anruf pausieren (halten)	Pausieren Sie ein laufendes Gespräch mit Halten. Holen Sie den Anruf bei Bedarf mit Fortsetzen bzw. Fort zurück.

Makeln (eingehendes Zweitgespräch)	Holen Sie das eingehende Gespräch mit Annehmen bzw. Antworten heran. Das laufende Gespräch wird pausiert. Schalten Sie bei Bedarf mit Wechseln zwischen beiden Anrufen hin und her.

Makeln (ausgehendes Zweitgespräch)	Pausieren Sie das laufende Gespräch mit Halten. Drücken Sie Neuer Anruf. Bestimmen Sie das Ziel des zweiten Anrufs: Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Alternativ drücken Sie Telefonbücher > 2 > 1 und wählen Sie mit den gewünschten Kontakt aus. Starten Sie den zweiten Anruf mit OK. Schalten Sie bei Bedarf mit Wechseln zwischen beiden Anrufen hin und her.

Vermitteln (bei Anrufeingang)	Drücken Sie Weiterleiten bzw. Weiter. Bestimmen Sie das Ziel der Weiterleitung: Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Alternativ drücken Sie Telefonbücher > 2 > 1 und wählen Sie mit den gewünschten Kontakt aus. Vermitteln Sie den eingehenden Anruf mit OK.

Vermitteln (aus laufendem Gespräch)	Drücken Sie Weiterleitung. Das laufende Gespräch wird pausiert. Bestimmen Sie das Ziel der Weiterleitung: Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Alternativ drücken Sie Telefonbücher > 2 > 1 und wählen Sie mit den gewünschten Kontakt aus Starten Sie den zweiten Anruf mit OK. Kündigen Sie den wartenden Anrufer an und vermitteln Sie ihn durch Auflegen des Hörers.

Dreierkonferenz starten	Rufen Sie einen gewünschten Teilnehmer an oder nehmen Sie seinen Anruf entgegen. Drücken Sie Konferenz. Das laufende Gespräch wird pausiert. Bestimmen Sie einen weiteren Teilnehmer: Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Alternativ drücken Sie Telefonbücher > 2 > 1 und wählen Sie mit den gewünschten Kontakt aus. Starten Sie den zweiten Anruf mit OK. Eröffnen Sie die Konferenz mit Konferenz.

Anrufe stellvertretend annehmen	Voraussetzungen und Funktionsweise: Die angerufene Person und Sie müssen Mitglieder derselben Rufannahmegruppe sein. Mindestens eine Telefontaste muss mit der Funktion Nebenstelle bzw. Gruppenpickup belegt sein. Nebenstellen-Tasten blinken bei Anrufeingängen für das zugehörige Mitglied der Rufannahmegruppe. Die Gruppenpickup-Taste blinkt bei jedem Anrufeingang innerhalb der Gruppe. Drücken Sie die blinkende Taste, um den Anruf anzunehmen.

Geltungsbereich
Modell	T41P	T41S	T42G	T42S	T46G	T46S	T53
Firmware	83.0.120	85.0.5	83.0.120	85.0.5